**中共黄山市委党校采购下一代防火墙技术参数及要求**

1、下一代防火墙品牌：绿盟、深信服、华为。

2、具体技术参数：标准1U机架设备，网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，IPSec最大隧道数≥1300，全威胁吞吐量≥450M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥300，IPSec VPN吞吐量≥270M，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口、≥2千兆光口，≥1个Console口，≥2个2\*USB2.0接口，≥2个ByPass。

3、本次要求提供一套防火墙模块、一套网关杀毒模块，一套IPS模块和40个SSL VPN接入授权报价，前3个模块为此次购买，后一个VPN此次报价作为后续购买的依据。

4、产品需支持无缝兼容接入安徽省委党校现有VPN专网。（厂家需提供承诺函）

5、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

6、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

7、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。

8、提供原厂代理授权书、服务承诺函，提供3年免费软硬件质保及3年威胁特征库升级。